**ПАМЯТКА**

о мерах пожарной безопасности в жилых домах (квартирах)

Уважаемые граждане, чтобы избежать пожара в доме ([квартире](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/257.php)), запомните и строго соблюдайте правила пожарной [безопасности](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php)!

**Общие требования:**

* Не устраивать кладовки на лестничных клетках и под маршами в подъезде дома;
* Не загромождать мебелью и другими предметами двери, люки на балконах, являющиеся выходами на наружные эвакуационные лестницы;
* Не допускать хранение горючих материалов в чердачных помещениях;
* В чердачных и подвальных помещениях, в кладовых и сараях не допускать курения, применения открытого огня;
* Не отогревать открытым огнем замерзшие трубы водопровода, канализации и отопительных систем;
* Не допускать курение в постели, не бросать не затушенные спички и окурки;
* Убирать от мусора, тары и других горючих материалов территорию, прилегающую к жилым домам, дачам, постройкам. Это исключает возможность возникновения пожара и быстрое его распространение на соседние жилые дома или другие строения;

**Меры пожарной безопасности при эксплуатации [электропроводки](http://pandia.ru/text/category/yelektroprovodka/) и [электр](http://pandia.ru/text/categ/nauka/64.php)оприборов:**

* Не эксплуатировать электроприборы и электрооборудование с проводами и кабелями с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
* Не включать одновременно в электросеть нескольких электроприборов большой мощности, это ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара;
* Не подвешивать электропроводку на гвоздях, не завязывать в узлы, не соединять их скруткой, не заклеивайте ее обоями и не закрывайте элементами сгораемой отделки;
* Запрещается прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги;
* Не обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;
* Не оставлять в доме без присмотра включенные утюги, плитки, чайники и другие электронагревательные приборы, нельзя устанавливать их вблизи сгораемых конструкций;
* Электроприборы необходимо ставить на несгораемые подставки;
* Следить за изоляцией электропроводки, она должна быть в исправном состоянии;
* Запрещается использовать самодельные электрические предохранители («жучки»);
* Не забывайте, уходя из дома, выключить все электроприборы!

**Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности – спасает жизнь!**